*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)*

Załącznik nr 2. Wzór oferty cenowej

# *Termin złożenia odpowiedzi na zapytanie: 02.06.2020 roku godz. 10.00*

# OP.282.28.2020.ŁP

# OF E R T A

**Uwaga:**

1. **Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.**
2. **Tryb postępowania: ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.**
3. **Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 139 000 euro ( art. 4d ust. 1 pkt. 6 Ustawy prawo zamówień publicznych)**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

o podanie ceny wykonania zamówienia publicznego o wartości do 139.000 euro polegającego na usłudze pod nazwą: ,,Przeprowadzenie prac chirurgii drzew przy użyciu metod alpinistycznych zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych i przy obiektach edukacyjnych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

Nazwa firmy lub imię i nazwisko oferenta:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres firmy oferenta lub adres oferenta:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwisko i imię przedstawiciela firmy/oferenta uprawnionego do złożenia oferty :

.......................................................................................................................................................................................................

NIP ..............................................................

REGON .......................................................

telefon: ........................................................................... e-mail:...........................................................................................

**UWAGA**: proszę podać czytelny adres e-mail, na który Wykonawca będzie otrzymywał od Zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem; należy upewnić się, że podany adres e-mail funkcjonuje w sposób poprawny.

Oferta na wykonanie usług na zasadach określonych w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym:

1. Przeprowadzenie prac chirurgii drzew przy użyciu metod alpinistycznych zagrażających osobom przebywającym na szlakach turystycznych, ścieżkach przyrodniczych i przy obiektach edukacyjnych
2. Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie pielęgnacji 156 szt. drzew poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony szlaku turystycznego, ścieżki przyrodniczej, obiektu edukacyjnego przy użyciu metod alpinistycznych bądź sprzętu specjalistycznego zlokalizowanych na terenie Obwodu Ochronnego Święty Krzyż, Dębno, Dąbrowa i Święta Katarzyna z przemieszczeniem usuniętych gałęzi poza szlak turystyczny, ścieżkę przyrodniczą, obiekt edukacyjny i pozostawieniem do mineralizacji, uprzątnięcie terenu po wykonaniu zabiegu łącznie z naprawą i przywróceniem nawierzchni szlaku turystycznego, ścieżki przyrodniczej do stanu poprzedniego w przypadku powstania uszkodzeń podczas wykonywania prac.

| Lp.  | lokalizacja | gatunek | Pierśnica drzew (cm) | Nr drzewa | opis  | Wartość usługi netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie niebieskiego szlaku turystycznego Nowa Słupia – Św. Krzyż na terenie Obwodu Ochronnego Św. Krzyż przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony szlaku turystycznego |
| 1 | 75c | Jw | 55 | 1 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 8-12 m |  |
| 2 | 196s | Lp | 52 | 2 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 12-15 m |  |
| 3 | 197d | Db | 54 | 3 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 8-12 m |  |
| 4 | 197d | Bk | 57 | 4 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys.8-15 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie czerwonego szlaku turystycznego Trzcianka – Św. Krzyż na terenie Obwodu Ochronnego Św. Krzyż przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony szlaku turystycznego |
| 5 | 200a | Jd | 70 | 5 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 35 na wys. 3-27 m |  |
| 6 | 200a | Bk | 100 | 6 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 8-20 m |  |
| 7 | 200a | Bk | 55 | 7 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 10 m |  |
| 8 | 200j | Bk | 60 | 8 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 10 na wys. 5-20 m |  |
| 9 | 204a | Bk | 53 | 9 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 12-18 m |  |
| 10 | 203b | Bk | 54 | 10 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 7-15 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej czerwonej (Nowa Słupia – Łysa Góra) na terenie Obwodu Ochronnego Św. Krzyż przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony ścieżki przyrodniczej |
| 11 | 197f | Bk | 52 | 11 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 7-14 m |  |
| 12 | 197f | Bk | 50 | 12 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 6-9 m |  |
| 13 | 197f | Bk | 70 | 13 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 5-15 m |  |
| 14 | 196t | Bk | 60 | 14 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 12-16 m |  |
| 15 | 196t | Bk | 64 | 15 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 5-12 m |  |
| 16 | 196t | Bk | 32 | 16 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 8-10 m |  |
| 17 | 196w | Bk | 53 | 17 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 7-15 m |  |
| 18 | 196w | Bk | 32 | 18 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 12-16 m |  |
| 19 | 196w | Bk | 39 | 19 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 8-10 m |  |
| 20 | 196t | Jd | 60 | 20 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 30 na wys. 4-20 m |  |
| 21 | 196t | Bk | 56 | 21 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 12-18 m |  |
| 22 | 196t | Bk | 51 | 22 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 7 m |  |
| 23 | 196t | Bk | 62 | 23 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 10-16 m |  |
| 24 | 196t | Bk | 57 | 24 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 8-10 m |  |
| 25 | 196s | Jd | 56 | 25 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 30 na wys. 4-20 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej niebieskiej (Huta Szklana – Łysa Góra) na terenie Obwodu Ochronnego Św. Krzyż przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony ścieżki przyrodniczej |
| 26 | 116g | Jd | 68 | 26 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 10 na wys.6-12 m |  |
| 27 | 117j | Bk | 61 | 27 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 16-20 m |  |
| 28 | 118h | Bk | 77 | 28 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 8-14 m |  |
| 29 | 118h | Bk | 59 | 29 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 8 m |  |
| 30 | 118h | Bk | 57 | 30 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-16 m |  |
| 31 | 119f | Bk | 43 | 31 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 8-14 m |  |
| 32 | 119f | Bk | 67 | 32 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 8-16 m |  |
| 33 | 119f | Bk | 66 | 33 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 10-18 m |  |
| 34 | 119f | Bk | 62 | 34 | Na wys. 4 m odciąć martwą część drzewa grubości około 30 cm. |  |
| 35 | 119f | Bk | 46 | 35 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 8-20 m |  |
| 36 | 119f | Bk | 76 | 36 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 12 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie czerwonego szlaku turystycznego Huta Szklana – Św. Krzyż na terenie Obwodu Ochronnego Św. Krzyż przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony szlaku turystycznego |
| 37 | 119h | Bk | 59 | 37 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 9 na wys. 10-20 m |  |
| 38 | 119f | Bk | 61 | 38 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 9-10 m |  |
| 39 | 119f | Bk | 62 | 39 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 12-20 m |  |
| 40 | 119f | Bk | 50 | 40 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 8 na wys. 15-22 m |  |
| 41 | 119h | Bk | 67 | 41 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 10-14 m |  |
| 42 | 119f | Bk | 42 | 42 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 10-15 m |  |
| 43 | 119f | Bk | 41 | 43 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 10-20 m |  |
| 44 | 119f | Bk | 63 | 44 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 12-13 m |  |
| 45 | 119f | Bk | 52 | 45 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 10-16 m |  |
| 46 | 119h | Bk | 65 | 46 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 12 m |  |
| 47 | 119f | Bk | 64 | 47 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 17-19 m |  |
| 48 | B1a | Bk | 57 | 48 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 14-17 m |  |
| 49 | B1a | Bk | 51 | 49 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 14-16 m |  |
| 50 | B1a | Bk | 63 | 50 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 6-8 m |  |
| 51 | 117k | Bk | 39 | 51 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 8 m |  |
| 52 | 117k | Bk | 42 | 52 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 6-10 m |  |
| 53 | 201a | Bk | 38 | 53 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-9 m |  |
| 54 | 201a | Bk | 37 | 54 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-8 m |  |
| 55 | 201a | Bk | 45 | 55 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 10-14 m |  |
| 56 | 201a | Bk | 40 | 56 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 8-16 m |  |
| 57 | 201a | Bk | 47 | 57 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 10 m |  |
| 58 | 201a | Bk | 66 | 58 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 10-16 m |  |
| 59 | 116g | Bk | 63 | 59 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 7 na wys. 8-16 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej zielonej ,,Śladem świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej (Nowa Słupia – Hucisko) na terenie Obwodu Ochronnego Św. Krzyż przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony ścieżki przyrodniczej |
| 60 | 80a | Db | 58 | 60 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 7 na wys. 4-12 m |  |
| 61 | 81a | Os | 43 | 61 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 8 na wys. 6-12 m |  |
| 62 | 82a | So | 46 | 62 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 14 na wys. 5-16 m |  |
| 63 | 83c | Db | 49 | 63 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 8-14 m |  |
| 64 | 78b | Os | 49 | 64 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 11 na wys. 6-15 m |  |
| 65 | 78b | Os | 60 | 65 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 10 na wys.10-18m |  |
| 66 | 78a | So | 56 | 66 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 18 na wys. 6-20 m |  |
| 67 | 77a | Bk | 64 | 67 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 6-20 m |  |
| 68 | 77a | Bk | 63 | 68 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 8 na wys. 4-10 m |  |
| 69 | 75a | Bk | 69 | 69 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 4-8 m |  |
| 70 | 75a | Bk | 64 | 70 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 8-10 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej zielonej ,,Śladem świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej (Hucisko- Dębno) na terenie Obwodu Ochronnego Dębno przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony ścieżki przyrodniczej |
| 71 | 84a | Db  | 51 | 1 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 8 m |  |
| 72 | 84a | Db  | 41 | 2 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 7-13 m |  |
| 73 | 84a | Oś | 51 | 3 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 7 na wys. 10-15 m |  |
| 74 | 84a | Db | 55 | 4 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 9-12 m |  |
| 75 | 84a | Db  | 47 | 5 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 10-11 m |  |
| 76 | 85j | Oś  | 60 | 6 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 9 na wys. 8-15 m |  |
| 77 | 85j | Db  | 50 | 7 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 8 m |  |
| 78 | 85j | Db | 45 | 8 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-8 m |  |
| 79 | 85j | Oś  | 38 | 9 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 8 na wys. 10-13 m |  |
| 80 | 85j | Bk  | 63 | 10 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 6-12 m |  |
| 81 | 85j | Db  | 45 | 11 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 10-14 m |  |
| 82 | 85j | Db  | 43 | 12 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 10-13 m |  |
| 83 | 85j | Db  | 32 | 13 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 6-9 m |  |
| 84 | 85j | Db  | 35 | 14 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-15 m |  |
| 85 | 86k | Db  | 70 | 15 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 10-12 m |  |
| 86 | 86k | Bk  | 54 | 16 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 10-11 m |  |
| 87 | 86k | Db  | 44 | 17 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 7-13 m |  |
| 88 | 86k | Db  | 37 | 18 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-13 m |  |
| 89 | 86k | Db  | 67 | 19 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 10 na wys. 8-15 m |  |
| 90 | 86k | Db  | 43 | 20 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 10-11 m |  |
| 91 | 86k | Db  | 37 | 21 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 8-14 m |  |
| 92 | 86k | Bk  | 41 | 22 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 6-9 m |  |
| 93 | 86k | Oś  | 39 | 23 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 6 m |  |
| 94 | 86k | Db  | 51 | 24 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 8-13 m |  |
| 95 | 87b | Bk  | 57 | 25 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 8-15 m |  |
| 96 | 87b | Db  | 35 | 26 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 8-15 m |  |
| 97 | 87b | Bk  | 43 | 27 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 8-12 m |  |
| 98 | 87b | Oś  | 38 | 28 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 12-14 m |  |
| 99 | 87b | Bk  | 53 | 29 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 10-11 m |  |
| 100 | 87b | Bk  | 47 | 30 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 5-14 m |  |
| 101 | 87b | Db  | 58 | 31 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 7 na wys. 6-13 m |  |
| 102 | 87b | Db  | 65 | 32 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 8-17 m |  |
| 103 | 87b | Bk  | 60 | 33 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 8-10 m |  |
| 104 | 87b | So  | 54 | 34 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 10 na wys. 6-15 m |  |
| 105 | 87b | Db  | 27 | 35 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 8 m |  |
| 106 | 88a | Bk  | 45 | 36 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 6-8 m |  |
| 107 | 89h | Jd  | 53 | 37 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 14 na wys. 6-17 m |  |
| 108 | 89h | Jd  | 62 | 38 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 18 na wys. 6-17 m |  |
| 109 | 90c | Bk  | 51 | 39 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 7-8 m |  |
| 110 | 90c | Db  | 25 | 40 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-7 m |  |
| 111 | 90c | Bk  | 32 | 41 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 8 na wys. 2-10 m |  |
| 112 | 91c | Db  | 62 | 42 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-15 m |  |
| 113 | 91c | Md  | 57 | 43 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 12 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej zielonej ,,Śladem świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej (Dębno – Wola Szczygiełkowa) na terenie Obwodu Ochronnego Dębno przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony ścieżki przyrodniczej |
| 114 | 92b | Db  | 38 | 1A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-10 m |  |
| 115 | 92b | Db | 47 | 2A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 6-15 m |  |
| 116 | 92b | Db  | 28 | 3A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 10-14 m |  |
| 117 | 92b | Oś  | 38 | 4A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 10-14 m |  |
| 118 | 92b | Oś  | 37 | 5A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 10-15 m |  |
| 119 | 94y | Db  | 42 | 6A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 10 na wys. 3-15 m |  |
| 120 | 94y | Db | 38 | 7A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 4-10 m |  |
| 121 | 96a | Oś  | 45 | 8A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 10-15 m |  |
| 122 | 97a | Czr | 23 | 9A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 6-12 m |  |
| 123 | 97a | Oś  | 44 | 10A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 6 na wys. 9-14 m |  |
| 124 | 97a | Db | 63 | 11A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 8 na wys. 4-10 m |  |
| 125 | 97a | Db | 25 | 12A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 7 m |  |
| 126 | 97a | Oś  | 52 | 13A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 10 na wys. 3-13 m |  |
| 127 | 99a | Db | 63 | 14A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 8-12 m |  |
| 128 | 99a | Db | 35 | 15A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-10 m |  |
| 129 | 100a | Db  | 60 | 16A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 6-10 m |  |
| 130 | 100a | Db  | 45 | 17A | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 8-14 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie przyrodniczo - kulturowej ścieżki edukacyjnej zielonej ,,Śladem świętokrzyskiej kolejki wąskotorowej (Wola Szczygiełkowa) na terenie Obwodu Ochronnego Dąbrowa przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony ścieżki przyrodniczej |
| 131 | 101a | Db  | 55 | 1 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 5 na wys. 5-10 m |  |
| 132 | 65c | Db  | 27 | 2 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 1 na wys. 18 m |  |
| 133 | 65c | Db  | 42 | 4 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 4-10 m |  |
| 134 | 66a | Db  | 50 | 3 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 9-10 m |  |
| 135 | 66a | Db  | 50 | 5 | Obciąć martwy konar zwisający nad szlakiem szt. 3 na wys. 9-10 m |  |
| 136 | 102a | Db  | 51 | 6 | Obciąć martwą gałąź zwisającą nad szlakiem szt. 1 na wys. 7 m |  |
| 137 | 66a | Db  | 53 | 7 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 10-12 m |  |
| 138 | 66a | Db | 40 | 8 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 3 na wys. 10-14 m |  |
| 139 | 68c | Db  | 50 | 9 | Obciąć martwy konar zwisający nad szlakiem szt. 3 na wys.10-11 m |  |
| 140 | 68c | Db  | 50 | 10 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 2 na wys. 10-13 m |  |
| 141 | 105d | Db  | 60 | 11 | Obciąć martwe gałęzie zwisające nad szlakiem szt. 4 na wys. 11-15 m |  |
| 142 | 69g | Db | 54 | 12 | Obciąć martwą gałąź zwisającą nad szlakiem szt. 1 na wys. 6 m |  |
| drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie czerwonego szlaku turystycznego Św. Katarzyna – źródełko Św. Franciszka na terenie Obwodu Ochronnego Św. Katarzyna przeznaczone do pielęgnacji poprzez obcięcie martwych gałęzi (konarów) od strony szlaku turystycznego |
| 143 | 147a | So | 55 | 1 | Drzewo żywe, obciąć martwe gałęzie (20 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 5 do 15 m. |  |
| 144 | 146c | Js | 58 | 2 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (5 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości ok. 15 m. |  |
| 145 | 147a | Db | 60 | 3 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (10 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości ok. 15 m. |  |
| 146 | 146c | So | 37 | 4 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (10 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 10 do 18 m. |  |
| 147 | 146c | So | 47 | 5 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (12 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 10 do 20 m. |  |
| 148 | 146c | Bk | 45 | 6 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (3 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 5 do 20 m. |  |
| 149 | 147a | So | 47 | 7 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (15 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości ok. 15 m. |  |
| 150 | 147f | Js | 34 | 8 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (3 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości ok. 15 m. |  |
| 151 | 146b | Bk | 41 | 9 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (3 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 4 do 9 m. |  |
| 152 | 146c | Js | 42 | 10 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (5 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości ok. 15 m. |  |
| 153 | 147a | So | 43 | 11 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (17 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 10 do 20 m. |  |
| 154 | 146c | Bk | 55 | 12 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (3 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 10 do 15 m. |  |
| 155 | 146b | Bk | 45 | 13 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (3 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 5 do 10 m. |  |
| 156 | 147f | Bk | 43 | 14 | Drzewo żywe obciąć martwe gałęzie (5 szt.) zwisające nad szlakiem turystycznym na wysokości od 4 do 10 m. |  |
| Łączna wartość usługi (suma wartości całkowitej netto) w zł |  |
| Stawka podatku Vat w % |  |
| Wartość podatku VAT w zł |  |
| Wartość oferowana brutto w zł |  |

Słownie wartość oferowana brutto :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. ZOBOWIĄZUJĘ\* / ZOBOWIĄZUJEMY\* SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30.06.2020 roku.
2. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu w miejscach wykonywania zamówienia.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i przyjmuję jej zapisy bez zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na upublicznienie wyników ogłoszenia o zapytaniu ofertowym.
5. Oświadczam, że jestem gotowy do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem w ciągu 5 dni od daty otrzymania zaproszenia do podpisania umowy w razie wybrania mojej oferty.
6. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty i zaproszenia mnie do zawarcia umowy, wpłacę kaucję na zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% oferowanej wartości brutto na rachunek bankowy Sprzedającego, Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 przed dniem zawarcia umowy.
7. Terminem wpłaty kaucji będzie chwila uznania kwoty kaucji przez rachunek Zamawiającego.

………………………………………………….. ……………………………………………………...

 Miejscowość / data Podpis i pieczęć oferenta

**\* niepotrzebne skreślić,**